# Glass3 SDK 视频教程

本页按接入顺序整理 Glass3 SDK 视频教程。建议先看快速开始，再看 SDK 初始化和语音能力，最后根据业务需要查看功能演示和消息通信。

## 学习路线

| 顺序 | 视频 | 适合场景 | 看完后建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五分钟快速构建应用 | 第一次接入 SDK，希望快速跑通 Demo。 | 按 [Demo 运行指南](/downloads/demo-guide.md) 获取、构建并运行 Demo。 |
| 2 | SDK 初始化与语音文本转化 | 需要理解 SDK 初始化、ASR、TTS 链路。 | 查看语音与 AI 相关 [代码示例](/代码示例/35-voice-ai/)。 |
| 3 | 三个实用场景 | 需要了解人脸检测、车牌识别和离线语音指令。 | 按视觉识别和语音示例拆解业务逻辑。 |
| 4 | 消息发送演示 | 需要实现手机和眼镜之间的消息通信。 | 查看 [消息与传输示例](/代码示例/20-message-transfer/)。 |
| 5 | OTA 升级参考 | 需要了解眼镜系统升级或开发者权限相关处理。 | 查看 [OTA 升级示例](/代码示例/50-system/01-OTA-升级.md)。 |

## 1. 五分钟快速构建应用

这个视频演示如何获取 Demo 工程、打开项目、连接眼镜并运行基础应用，适合第一次接触 Glass3 SDK 的开发者。

<video src="/五分钟快速构建应用.mp4" controls width="1280x" height="720px" type="video/mp4">视频没有加载出来</video>

看完后你应该能完成：

- 打开 Demo 工程。
- 识别眼镜设备。
- 将眼镜端 Demo 安装到 Glass3。
- 将手机端 Demo 安装到 Android 手机。
- 完成一次基础连接验证。

相关文档：

- [快速开始](./快速开始.md)
- [Demo 运行指南](/downloads/demo-guide.md)
- [SDK 概览](./接入指南.md)

## 2. SDK 初始化与 ASR/TTS

这个视频说明 SDK 初始化流程，以及在线 ASR（语音转文本）和 TTS（文本转语音）的调用链路。

<video src="/02-SDK初始化与语音文本转化.mp4" controls width="1280x" height="720px" type="video/mp4">视频没有加载出来</video>

### 核心链路

| 能力 | 链路说明 |
| --- | --- |
| SDK 初始化 | 使用 SDK 能力前，需要先完成手机端和眼镜端初始化。 |
| 在线 ASR | 眼镜采集麦克风音频，通过蓝牙/P2P 到手机，再由手机转发到语音服务，识别结果返回眼镜展示。 |
| 在线 TTS | 眼镜端提交待播报文本，手机端转发到语音服务，服务返回音频流后在眼镜端播放。 |

在线 ASR/TTS 通常需要 AK/SK 等鉴权信息。如需私有化语音服务，请查看：

- [ASR/TTS 私有化部署 SDK](/private-speech/SDK_INTEGRATION.md)
- [语音与 AI 示例](/代码示例/35-voice-ai/)

## 3. 人脸检测、车牌识别与离线语音指令

这个视频演示三个常用能力：人脸检测、车牌识别和离线语音指令。

<video src="/03-三个实用场景.mp4" controls width="1280x" height="720px" type="video/mp4">视频没有加载出来</video>

### 适用场景

| 能力 | 适用场景 |
| --- | --- |
| 人脸检测 | 巡检、安防、人员识别、现场辅助。 |
| 车牌识别 | 停车、巡检、车辆管理、执法辅助。 |
| 离线语音指令 | 无网络或弱网络环境下的快捷控制。 |

相关文档：

- [视觉识别示例](/代码示例/40-vision/)
- [眼镜端 TTS 与 ASR](/代码示例/35-voice-ai/02-眼镜端-TTS-与-ASR.md)

## 4. 消息发送演示

这个视频演示手机端和眼镜端之间的消息通信流程，适合需要实现业务指令、文本、文件或状态同步的场景。

<video src="/04-消息发送.mp4" controls width="1280x" height="720px" type="video/mp4">视频没有加载出来</video>

看完后建议重点理解：

- 手机端如何指定眼镜端 `clientId`。
- 眼镜端如何注册消息接收回调。
- 消息和文件什么时候走蓝牙，什么时候走 P2P。
- 连接异常时如何查看蓝牙和 P2P 排查文档。

相关文档：

- [消息与传输示例](/代码示例/20-message-transfer/)
- [蓝牙连接排查](/faq/蓝牙问题排查.md)
- [P2P 连接排查](/faq/P2P问题排查.md)

## 5. OTA 升级参考

这个视频用于了解 Glass3 OTA 升级流程，适合在设备系统版本、开发者权限或安装调试能力需要更新时参考。

<video src="/glass3_ota.mp4" controls width="1280x" height="720px" type="video/mp4">视频没有加载出来</video>

相关文档：

- [OTA 升级示例](/代码示例/50-system/01-OTA-升级.md)
- [常见问题解答](/faq/常见问题.md)

## 下一步

- 已经跑通 Demo：继续阅读 [代码示例](/代码示例/)。
- 需要查接口：阅读 [手机端 SDK API](/terminal-sdk/api-reference/Glass3%20%20SDK(%E6%89%8B%E6%9C%BA%E7%AB%AF)%20API%E6%96%87%E6%A1%A3.md) 和 [眼镜端 SDK API](/terminal-sdk/api-reference/Glass3%20%20SDK(%E7%9C%BC%E9%95%9C%E7%AB%AF)%20API%E6%96%87%E6%A1%A3.md)。
- 遇到连接问题：先看 [FAQ 总览](/faq/常见问题.md)。
